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Прайс-лист от 01.04.2014
Битумный волнистый лист «Corrubit», «NULINE»
	Наименование
	Размер, мм
Дл х ш х тощ
	Вес
Кг\лист
	Ед. изм.
	Цена, руб.


	Битумный волнистый лист «Corrubit»
(зеленый, коричневый, красный)
	2000 х 930 х 2,4
	5,8
	шт
	370

	Конек треугольный битумный
(зеленый, коричневый, красный)
	2000 
	
	шт
	400

	Колпачек для гвоздей 
(зеленый, коричневый, красный)
	
	
	шт
	1

	Еврошифер NULINE матовый (зеленый, коричневый, красный)
	(2000х1000)
	
	шт
	370

	Гвозди с колпачком NULINE
	100шт
	
	уп
	120


				Композитная черепица «Gerard»
	Наименование 
(ширина)
	Размер, мм
Дл.полная\раб
	Вес
Кг\лист
	Площадь листа, м²
	Цена, руб.


	Композитная черепица «Gerard» Classic, Heritage II, Shake, Shingle, Milano (в 1 м² - 2,14 шт)
	1320 \ 1265

	3,05
	0,46
	475

	Конек полукруглый 190 
	430 \ 405
	0,63
	
	265

	Торцевой конек пластик 190
	425 \ 400
	0,52
	
	1050

	Заглушка конька 190
	
	0,15
	
	125

	Конек треугольный 165
	405 \ 370
	0,51
	
	230

	Заглушка треугольного конька 165
	
	0,09
	
	110

	Y-обр. тройной конек 190 
(уклон кровли 15 – 30 гр) пластик
	
	0,8
	
	3060

	Y-обр. тройной конек 190 
(уклон кровли 30 – 45 гр) пластик
	
	0,78
	
	3060

	Фронтонная планка 130 х 70
	2000 \ 1900
	2,39
	
	720

	Конек прямоугольный 52 х 52
	2000 \ 1900
	1,51
	
	480

	Карнизная планка 
	2000 \ 1900
	1,74
	
	650

	Ендова 
	2000 \ 1900
	2,86
	
	855

	Примыкание к стене
	2000 \ 1900
	1,64
	
	490

	Подконьковая\ пристенная планка
	1308 \ 1215
	1,08
	
	530

	Вентиляционный выход 
GG 15-45 пластик или GG 110
	150 х 150
110
	
	
	5000

	Ремонтный набор (каменная крошка+колорированный клей)
	
	850

	Плоский лист
	2000 х 490
	5
	
	1050

	Гвозди окрашенные 50мм
	Упаковка 5 кг на 100 м²
	2150
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